Oggetto: Risposte chiarimenti – gara per l'affidamento della fornitura in opera di un sistema integrato audio/video ad uso della Sala Pompeo e della Sala Quattro Stagioni in Palazzo Spada.. CIG 727587412B

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte di alcune società, si estendono a tutti i partecipanti le seguenti precisazioni:

 **Domanda n. 1.**

Art. 2 Punto 5 Capitolato tecnico: intendete la fornitura di un unico dispositivo in grado di leggere CD/DVD/dispositivo rimovibile/cartella di rete, oppure è sufficiente che il sistema nel suo complesso legga più dispositivi?

**Risposta n. 1**

Si intende un dispositivo in grado di leggere CD/DVD/dispositivo rimovibile/cartella di rete.

**Domanda n. 2**

Art. 2 punto 1 Capitolato tecnico “sottosistema registrazione audio”: che cosa s’intende per “periodo di tempo minimo commisurato agli eventi che potranno svolgersi in Aula”?

**Risposta n. 2**

Il periodo minimo degli eventi/interventi che potranno svolgersi in Aula nella misura della completezza degli scranni (tempi di intervento 10 min./cad.).

**Domanda n. 3**

Art. 2 punto 2-3 Capitolato tecnico “sottosistema registrazione audio”: viene quindi richiesta anche la registrazione su supporto ottico e quindi occorre prevedere anche la fornitura di un registratore CD/DVD con porta USB?

**Risposta n. 3**

**No**

**Domanda n. 4**

Art. 2, punto 4, capitolato tecnico “sottosistema registrazione audio”: il dispositivo di registrazione oggetto della fornitura deve interfacciarsi con la vostra internet per la fruizione delle registrazioni?

**Risposta n. 4**

**No**

**Domanda n. 5**

Art. 4 capitolato tecnico: Come sarà valutata la scalabilità del sistema, non essendo previsti dei punteggi tecnici al riguardo?

**Risposta n. 5**

Il sistema proposto non deve presentare limitazioni al numero di postazioni integrabili successivamente alla fornitura prevista per la presente procedura.

**Domanda n. 6**

Art. 5 capitolato tecnico: la presa USB è solo per alimentazione di dispositivi, altrimenti dove è collegata tale presa? Inoltre, a che cosa serve il cablaggio di rete? Da nessuna parte si specifica che occorre prevedere un cablaggio di rete. Quali sono le “tali prese” a cui si riferisce il periodo, tenuto conto che né le prese elettriche, tantomeno le USB possono essere annoverate tra le “prese di rete”? Si parla anche di una rete ethernet, lasciando intendere che debba essere cura del fornitore provvedere alla realizzazione di tale opera. Si chiede di specificare se il fornitore debba provvedere ANCHE alla realizzazione di una rete dati di cui non si trova traccia in nessun altro punto del capitolato.

**Risposta n. 6**

La presa USB è solo per l'alimentazione di apparati esterni (come descritto all'art.5). Il cablaggio di rete Ethernet è necessario come predisposizione per futuri utilizzi. Prese rete Ethernet. La rete Ethernet deve essere realizzata solo alle estremità degli scranni con cavo UTP in CAT.6 (n.4)

**Domanda n. 7**

Allegato A) capitolato tecnico: occorre anche fornire il rack da 19”? Non si capisce se questo è parte integrante della fornitura o meno. Va quindi prevista anche la fornitura di un PC di gestione? Se sì, con quali caratteristiche? Tra l’altro, nello schema di offerta di cui all’allegato 6 non si richiedono le caratteristiche tecniche né del PC, né del rack 19”. Si chiede di dettagliare meglio anche questi aspetti.

**Risposta n. 7**

Deve essere fornito un armadio rack 19" di unità sufficienti a contenere le apparecchiature oggetto di fornitura ed il patch panel (permutatore) per le prese Ethernet. Per PC di gestione si intende l'apparecchiatura, specifica di ogni fornitore, capace di gestire e controllare il sistema oggetto di fornitura, quindi da fornire.

**Domanda n. 8**

Allegato A) capitolato tecnico: il cablaggio delle basi microfoniche deve obbligatoriamente ed esclusivamente essere realizzato tramite comune cavo di rete e connettori RJ45? E’ possibile ad esempio prevedere cavi proprietari di primaria ditta costruttrice? Nella fattispecie il nostro conference utilizza un cavo di rete schermato cat. 6 modificato per portare anche l’alimentazione alle basi.

**Risposta 8**

E' possibile prevedere anche altre tipologie di cavi.

**Domanda 9**

Allegato A) capitolato tecnico: il monitor VGA deve essere collegato alla control unit? Quindi la control Unit deve prevedere necessariamente un ingresso VGA? Nel caso non si rinvenisse sul mercato un siffatto prodotto, è possibile presentare offerta, tenuto conto che la diagnostica sarebbe comunque possibile tramite PC e PC remoto?

**Risposta 9**

Il monitor è una delle possibili soluzioni richieste per la diagnostica, il fornitore scelga la propria (se con PC va bene).

**Domanda 10**

Allegato A capitolato tecnico: dove vanno riportate le eventuali possibilità di integrazione richieste al penultimo elenco puntato, considerato che non è prevista la redazione di un’offerta tecnica?

**Risposta 10**

Predisporre un elaborato da inserire come "scheda tecnica" nella voce Suite di Software.

**Domanda 11**

Allegato A capitolato tecnico: le caratteristiche dell’unità centrale sono vincolanti? Ad esempio, i connettori RS-232 sono specifici di alcune tipologie di conference, non facilmente reperibili sul mercato. Lo stesso dicasi per le porte di servizio: difficilmente è reperibile sul mercato una control unit dotata di queste porte. Se tali caratteristiche sono vincolanti, si preclude di molto la partecipazione alla procedura.

Quali sono le periferiche connesse alla base? Per base intendete l’unità centrale? Se così è, per periferiche intendete monitor, tastiera a mouse?

**Risposta 11**

Le caratteristiche tecniche dell'unità centrale e le porte di servizio non sono vincolanti. Per periferiche si intendono tutte le apparecchiature collegate all'Unità Centrale (quale essa sia) che costituiscono i sottosistemi indicati nel Capitolato.

**Domanda 12**

Allegato A) capitolato tecnico: Il connettore dei microfoni dev’essere necessariamente XLR?

**Risposta 12**

No.

**Domanda 13**

Allegato A) capitolato tecnico: che cosa s’intende per “postazione ospite”? Basi senza il terminale di voto? Quante basi devono essere previste come “ospite”?

**Risposta 13**

Le postazioni ospiti sono basi microfoniche prove della votazione elettronica. Le basi ospite saranno sufficientemente proporzionali al numero delle altre basi nella misura del 10%.

**Domanda 14**

Allegato A) capitolato tecnico: per formato di registrazione minimo “VMA” intendete “WMA” o altro tipo di formato specifico?

**Risposta 14**

WMA.

**Domanda 15**

Riferimento  Paragrafo 5 del Vs. Capitolato Tecnico:

Impianto elettrico …”l’aggiudicatario dovrà anche curare l’allestimento di un’impiantistica minima che serva le varie postazioni fisse…”

Domanda: per postazioni fisse si fa riferimento alla regia ed ai tre posti del tavolo Presidenti o devono essere considerati anche altri punti nella sala ?

**Risposta n. 15**

L’impiantistica deve essere realizzata su tutte le postazioni.

**Domanda 16**

Riferimento  Paragrafo 5 del Vs. Capitolato Tecnico:

Impianto elettrico : …”prese di tipo USB da installare alle estremità degli scranni…”

Domanda: tali prese USB devono essere solo di alimentazione per device esterni (es. ricarica cellulari o smartphone) o devono portare il segnale dati verso la regia ?

**Risposta 16**

la presa usb è solo per alimentazione di apparati esterni (come descritto all'art.5) il cablaggio di rete ethernet è necessario come predisposizione per futuri utilizzi. prese rete ethernet. la rete ethernet deve essere realizzata solo alle estremità degli scranni con cavo utp in cat.6.

**Domanda 17**

Riferimento  Paragrafo 5 del Vs. Capitolato Tecnico:

Impianto elettrico: …” realizzazione del cablaggio di rete…”

Domanda: il cablaggio di rete deve essere previsto per ciascun partecipante o deve essere presente solo in alcuni punti degli scanni o del tavolo Presidenti ?

**Risposta 17**

Deve essere previsto un cablaggio di rete su quattro angoli esterni degli scranni.

**Domanda 18**

Riferimento:  Paragrafo 5 del Vs. Capitolato Tecnico:

Impianto elettrico: …” Rack 19 e switch di rete”

Domanda: prego confermare se il rack 19” e switch di rete LAN sono oggetto di fornitura o verranno utilizzati quelli già presenti.

**Risposta 18**

Deve essere fornito un armadio rack 19" di unità sufficienti a contenere le apparecchiature oggetto di fornitura e il patch panel (permutatore) per le prese ethernet.

**Domanda 19**

Riferimento:  Allegato A al Vs. Capitolato Tecnico, Microfoni per postazioni e ospiti:

Domanda: nell’allegato viene indicato connettore XLR per il microfono a collo d’oca, prego confermare se possono essere presi in considerazione connettori mini-XLR  o microfoni fissi, quindi non removibili, sulle basi.

**Risposta 19**

Possono essere considerati anche connettori diversi; i microfoni devono invece avere la possibilità di essere rimovibili.

**Domanda 20**

Riferimento:  Allegato A al Vs. Capitolato Tecnico – Postazioni di Presidenza “lo schermo LCD TFT 10” o superiore di tipo touch screen”

Domanda: vorremmo chiedere se è possibile proporre, al posto dello schermo LCD, un laptop Windows based che permette maggiore versatilità e velocità computazionale.

**Risposta 20**

Sarebbe preferibile lo schermo LCD TFT 10.

**Domanda 21**

Riferimento:  Allegato A al Vs. Capitolato Tecnico – “Splitter di segnale audio digitale”

Domanda: tale splitter deve essere 1:1 o necessitano più ingressi ed uscite ?

**Risposta 21**

Necessita di più ingressi ed uscite.